**Parâmetros técnicos:**

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO | SN-60KA/1 |
| Classe de proteção: | A/B |
| Max. Tensão de Operação Contínua (Uc): | 385 V |
| Corrente Nominal de Descarga (8/20 μ s) (Em): | 30KA |
| Max. Corrente de Descarga (8/20 μs) (Imax):. | 60KA |
| Nível de Proteção de tensão (Para Cima): | ≤2.0 KV |
| Tempo de resposta: | <25Ns |
| Corrente de fuga: | ≤20μA |
| Ambiente de trabalho: | Temperatura-40 °C + 80 °C;Umidade relativa <95%; |
| Indicar deterioração: | Verde (normal), vermelho (falha) |
| Modo De proteção: | L-PE, N-PE (4 P) |
| Material da Caixa ABS: | Materiais retardadores de chama |
| Dimensão (mm): | 108 × × 92 62 |
| Peso (kg): | 0.872 |



Detalhes do pacote

* Tipo de unidade: item
* Peso do pacote: 0.11kg (0.24lb.)
* Tamanho do pacote: 10cm x 10cm x 5cm (3.94in x 3.94in x 1.97in)